# PIP: Class Members - Variables

### - a -

- address : PIEthernet::Interface
- autoTransition : PIStateMachine< Type >::Rule

### - b -

- broadcast : PIEthernet::Interface

### - c -

- conditions : PIStateMachine< Type >::Rule

### - d -

- dataBitsCount : PISerial
- device : PISerial

### - f -

- filterID : PIBinaryLog
- flags : PIEthernet::Interface
- from : PIStateMachine< Type >::Rule

### - h -

- handler : PIStateMachine< Type >::Rule , PIStateMachine< Type >::State

### - i -

- index : PIEthernet::Interface
- ip : PIEthernet

### - k -

- key : PIKbdListener::KeyEvent

### - m -

- mac : PIEthernet::Interface
- modifiers : PIKbdListener::KeyEvent
- mtu : PIEthernet::Interface
- multicastTTL : PIEthernet

### - n -

- name : PIEthernet::Interface , PIStateMachine< Type >::State
- nanoseconds : PISystemTime
- netmask : PIEthernet::Interface

### - p -

- parameters : PIEthernet
- parityControl : PISerial
- parityOdd : PISerial
- port : PIEthernet
- ptp : PIEthernet::Interface

### - r -

- readTimeout : PIEthernet
- reopenEnabled : PIIODevice
- reopenTimeout : PIIODevice
- resetAllConditions : PIStateMachine< Type >::Rule

### - s -

- seconds : PISystemTime
- speed : PISerial

### - t -

- threadedReadBufferSize : PIIODevice
- to : PIStateMachine< Type >::Rule
- TTL : PIEthernet
- twoStopBits : PISerial

### - v -

- value : PIStateMachine< Type >::State

### - w -

- writeTimeout : PIEthernet