# PIP: Class Members - Enumerator

### - a -

- Alt : PIKbdListener
- Average : PIDiagnostics , PIProtocol

### - b -

- BackBlack : PIConsole
- BackBlue : PIConsole
- BackCyan : PIConsole
- BackGreen : PIConsole
- BackMagenta : PIConsole
- BackRed : PIConsole
- Backspace : PIKbdListener
- BackWhite : PIConsole
- BackYellow : PIConsole
- Bad : PIDiagnostics , PIProtocol
- Bin : PIConsole
- BitArray : PIVariant
- Black : PIConsole
- Blink : PIConsole
- Blue : PIConsole
- Bold : PIConsole
- Bool : PIVariant
- Broadcast : PIEthernet
- ByteArray : PIVariant

### - c -

- Char : PIVariant
- Complexd : PIVariant
- Complexld : PIVariant
- Ctrl : PIKbdListener
- Custom : PIVariant
- Cyan : PIConsole

### - d -

- Date : PIVariant
- DateTime : PIVariant
- Dec : PIConsole
- Delete : PIKbdListener
- DisonnectOnTimeout : PIEthernet
- Double : PIVariant
- DownArrow : PIKbdListener

### - e -

- End : PIKbdListener
- Esc : PIKbdListener

### - f -

- F1 : PIKbdListener
- F10 : PIKbdListener
- F11 : PIKbdListener
- F12 : PIKbdListener
- F2 : PIKbdListener
- F3 : PIKbdListener
- F4 : PIKbdListener
- F5 : PIKbdListener
- F6 : PIKbdListener
- F7 : PIKbdListener
- F8 : PIKbdListener
- F9 : PIKbdListener
- Failure : PIDiagnostics , PIProtocol
- Float : PIVariant
- Footer : PIPacketExtractor

### - g -

- Good : PIDiagnostics , PIProtocol
- Green : PIConsole

### - h -

- Header : PIPacketExtractor
- HeaderAndFooter : PIPacketExtractor
- Hex : PIConsole
- Home : PIKbdListener

### - i -

- ifActive : PIEthernet
- ifBroadcast : PIEthernet
- ifLoopback : PIEthernet
- ifMulticast : PIEthernet
- ifPTP : PIEthernet
- ifRunning : PIEthernet
- Insert : PIKbdListener
- Int : PIVariant
- Invalid : PIVariant
- Inverse : PIConsole

### - k -

- KeepConnection : PIEthernet

### - l -

- LDouble : PIVariant
- Left : PIConsole
- LeftArrow : PIKbdListener
- LLong : PIVariant
- Long : PIVariant

### - m -

- Magenta : PIConsole
- MulticastLoop : PIEthernet

### - n -

- None : PIPacketExtractor
- Normal : PIConsole
- Nothing : PIConsole

### - o -

- Oct : PIConsole

### - p -

- PageDown : PIKbdListener
- PageUp : PIKbdListener
- ParityControl : PISerial
- ParityOdd : PISerial
- piHigh : PIThread
- piHighest : PIThread
- piLow : PIThread
- piLowerst : PIThread
- piNormal : PIThread
- PlayRealTime : PIBinaryLog
- PlayStaticDelay : PIBinaryLog
- PlayVariableSpeed : PIBinaryLog
- Pool : PITimer

### - r -

- ReadOnly : PIIODevice
- ReadWrite : PIIODevice
- Red : PIConsole
- Return : PIKbdListener
- ReuseAddress : PIEthernet
- Right : PIConsole
- RightArrow : PIKbdListener

### - s -

- S1000000 : PISerial
- S110 : PISerial
- S115200 : PISerial
- S1152000 : PISerial
- S1200 : PISerial
- S1500000 : PISerial
- S19200 : PISerial
- S2000000 : PISerial
- S230400 : PISerial
- S2400 : PISerial
- S2500000 : PISerial
- S300 : PISerial
- S3000000 : PISerial
- S3500000 : PISerial
- S38400 : PISerial
- S4000000 : PISerial
- S460800 : PISerial
- S4800 : PISerial
- S50 : PISerial
- S500000 : PISerial
- S57600 : PISerial
- S576000 : PISerial
- S600 : PISerial
- S75 : PISerial
- S921600 : PISerial
- S9600 : PISerial
- Scientific : PIConsole
- SeparateSockets : PIEthernet
- Shift : PIKbdListener
- Short : PIVariant
- Size : PIPacketExtractor
- Space : PIKbdListener
- SplitCount : PIBinaryLog
- SplitNone : PIBinaryLog
- SplitSize : PIBinaryLog
- SplitTime : PIBinaryLog
- String : PIVariant
- StringList : PIVariant
- SystemTime : PIVariant
- SystemTimeSeconds : PIConsole
- SystemTimeSplit : PIConsole

### - t -

- Tab : PIKbdListener
- TCP_Client : PIEthernet
- TCP_Server : PIEthernet
- Thread : PITimer
- ThreadRT : PITimer
- Time : PIVariant
- Timeout : PIPacketExtractor
- TwoStopBits : PISerial

### - u -

- UChar : PIVariant
- UDP : PIEthernet
- UInt : PIVariant
- ULLong : PIVariant
- ULong : PIVariant
- Underline : PIConsole
- Unknown : PIDiagnostics , PIProtocol
- UpArrow : PIKbdListener
- UShort : PIVariant

### - w -

- White : PIConsole
- WriteOnly : PIIODevice

### - y -

- Yellow : PIConsole