# PIP: Class Members

Here is a list of all documented class members with links to the class documentation for each member:

### - i -

- ifActive : PIEthernet
- ifBroadcast : PIEthernet
- ifLoopback : PIEthernet
- ifMulticast : PIEthernet
- ifPTP : PIEthernet
- ifRunning : PIEthernet
- immediateFrequency() : PIDiagnostics
- immediateFrequency_ptr() : PIDiagnostics
- implementation() : PITimer
- index : PIEthernet::Interface
- init() : PIEthernet , PIIODevice
- initialize() : PIIODevice
- Insert : PIKbdListener
- insert() : PIString
- inSpeed() : PISerial
- Int : PIVariant
- integralFrequency() : PIDiagnostics
- integralFrequency_ptr() : PIDiagnostics
- InterfaceFlag : PIEthernet
- InterfaceFlags : PIEthernet
- interfaces() : PIEthernet
- interval() : PITimer
- Invalid : PIVariant
- Inverse : PIConsole
- ip : PIEthernet
- isAbsolute() : PIDir
- isActive() : PIEthernet::Interface , PIKbdListener
- isAlpha() : PIChar
- isAscii() : PIChar
- isBroadcast() : PIEthernet::Interface
- isClosed() : PIIODevice
- isConnected() : PIEthernet
- isConnecting() : PIEthernet
- isControl() : PIChar
- isCorrect() : PIEvaluator
- isDigit() : PIChar
- isEmpty() : PIBinaryLog , PIConnection , PIFile , PIString , PIVector< T >
- isEnd() : PIBinaryLog , PIFile , PIIOString
- isEntryExists() : PIConfig::Entry , PIConfig
- isExists() : PIDir , PIFile
- isFakeMode() : PIConnection
- isGraphical() : PIChar
- isHex() : PIChar
- isLeaf() : PIConfig::Entry
- isLocked() : PIMutex
- isLoopback() : PIEthernet::Interface
- isLower() : PIChar
- isMulticast() : PIEthernet::Interface
- isOpened() : PIIODevice
- isParameterSet() : PIEthernet , PISerial
- isPin() : PISerial
- isPrint() : PIChar
- isPropertyExists() : PIObject
- isPTP() : PIEthernet::Interface
- isReadable() : PIIODevice
- isRelative() : PIDir
- isReopenEnabled() : PIIODevice
- isRunning() : PIEthernet::Interface , PIThread , PITimer
- isSpace() : PIChar
- isStopped() : PITimer
- isThreadedRead() : PIIODevice
- isThreadedWrite() : PIIODevice
- isUpper() : PIChar
- isValid() : PIVariant
- isWriteable() : PIIODevice