#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
Dma.Request0=SPI1_RX
Dma.Request1=SPI1_TX
Dma.Request2=USART1_TX
Dma.RequestsNb=3
Dma.SPI1_RX.0.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.SPI1_RX.0.Instance=DMA1_Channel2
Dma.SPI1_RX.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_RX.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI1_RX.0.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI1_RX.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_RX.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI1_RX.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.SPI1_RX.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.SPI1_TX.1.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.SPI1_TX.1.Instance=DMA1_Channel3
Dma.SPI1_TX.1.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_TX.1.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI1_TX.1.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI1_TX.1.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_TX.1.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI1_TX.1.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.SPI1_TX.1.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART1_TX.2.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.USART1_TX.2.Instance=DMA1_Channel4
Dma.USART1_TX.2.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.2.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART1_TX.2.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART1_TX.2.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.2.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART1_TX.2.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_TX.2.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
FREERTOS.IPParameters=Tasks01
FREERTOS.Tasks01=defaultTask,0,128,StartDefaultTask,Default,NULL,Dynamic,NULL,NULL
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32L4
Mcu.IP0=DMA
Mcu.IP1=FREERTOS
Mcu.IP2=NVIC
Mcu.IP3=RCC
Mcu.IP4=SPI1
Mcu.IP5=SYS
Mcu.IP6=USART1
Mcu.IPNb=7
Mcu.Name=STM32L432K(B-C)Ux
Mcu.Package=UFQFPN32
Mcu.Pin0=PA1
Mcu.Pin1=PA2
Mcu.Pin10=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin2=PA3
Mcu.Pin3=PA5
Mcu.Pin4=PA6
Mcu.Pin5=PA7
Mcu.Pin6=PB0
Mcu.Pin7=PA9
Mcu.Pin8=PA10
Mcu.Pin9=VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V1
Mcu.PinsNb=11
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32L432KCUx
MxCube.Version=6.4.0
MxDb.Version=DB.6.0.40
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DMA1_Channel2_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel3_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel4_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SPI1_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:false\:false\:false\:false
NVIC.SavedPendsvIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSvcallIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSystickIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA1.GPIOParameters=PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
PA1.GPIO_Label=CS1
PA1.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_OD
PA1.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PA1.Locked=true
PA1.PinState=GPIO_PIN_SET
PA1.Signal=GPIO_Output
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA2.GPIOParameters=PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
PA2.GPIO_Label=CS2
PA2.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_OD
PA2.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PA2.Locked=true
PA2.PinState=GPIO_PIN_SET
PA2.Signal=GPIO_Output
PA3.GPIOParameters=PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
PA3.GPIO_Label=CS3
PA3.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_OD
PA3.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PA3.Locked=true
PA3.PinState=GPIO_PIN_SET
PA3.Signal=GPIO_Output
PA5.Locked=true
PA5.Mode=Full_Duplex_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA6.Mode=Full_Duplex_Master
PA6.Signal=SPI1_MISO
PA7.Mode=Full_Duplex_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PB0.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
PB0.GPIO_Label=RESET
PB0.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_OD
PB0.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PB0.Locked=true
PB0.Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32L432KCUx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_L4 V1.17.1
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.MultiThreaded=true
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=STMGyro.ioc
ProjectManager.ProjectName=STMGyro
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ThreadSafeStrategy=Cortex-M4NS\:Default,
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,4-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,5-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true
RCC.FamilyName=M
RCC.HSE_VALUE=8000000
RCC.HSI48_VALUE=48000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.IPParameters=FamilyName,HSE_VALUE,HSI48_VALUE,HSI_VALUE,LSCOPinFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MSI_VALUE,PLLPoutputFreq_Value,PLLQoutputFreq_Value,PLLRCLKFreq_Value,PLLSAI1PoutputFreq_Value,PLLSAI1QoutputFreq_Value,PLLSAI1RoutputFreq_Value,SAI1Freq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VCOSAI1OutputFreq_Value
RCC.LSCOPinFreq_Value=32000
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MSI_VALUE=4000000
RCC.PLLPoutputFreq_Value=4571428.571428572
RCC.PLLQoutputFreq_Value=16000000
RCC.PLLRCLKFreq_Value=16000000
RCC.PLLSAI1PoutputFreq_Value=4571428.571428572
RCC.PLLSAI1QoutputFreq_Value=16000000
RCC.PLLSAI1RoutputFreq_Value=16000000
RCC.SAI1Freq_Value=4571428.571428572
RCC.VCOInputFreq_Value=4000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=32000000
RCC.VCOSAI1OutputFreq_Value=32000000
SPI1.CalculateBaudRate=2.0 MBits/s
SPI1.DataSize=SPI_DATASIZE_8BIT
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,DataSize
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
USART1.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous
USART1.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V1.Mode=CMSIS_V1
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V1.Signal=FREERTOS_VS_CMSIS_V1
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
isbadioc=false
